**Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Ilość sztuk na 2 lata** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Producent,**  **Wszystkie nr katalogowe producenta, nazwa handlowa,**  **KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745** |
|  | **ŚRODKI DO MYJEK - DEZYNFEKTORÓW** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ŚRODEK M YJĄCYW PŁYNIE O ODCZYNIE ALKAICZNYM NIESKOPIENIACY SEKUMATIC FR LUB RÓWNOWAŻNY | ŚRODEK M YJĄCYW PŁYNIE O ODCZYNIE ALKAICZNYM NIESKOPIENIACY SEKUMATIC FR LUB RÓWNOWAŻNY, DO STOSOWAN IA W AUTOMATYCZNYCH MYJNIACH BASENÓW I KACZEK SZPITALNYCH ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEZAWIERAJĄCY ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH ZAWIERAJĄCY SPECJALNE DODATKOWE SUBSTANCJE CHRONIĄCE MYTE PRZEDMIOTY I CZĘŚCI PRZED KOROZJĄ. **PRODUKT ALKALICZNY, WYSOKA ROZPUSZCZALNOŚĆ SOLI WAPNIA, SIŁA CHELATUJĄCA NIE ZAWIERAJĄCY EDTA I NTA, FOSFORANÓW, PH KONCENTRATU W +200C 13,3. PH. ROZTWORU 0,1%\*: 11,1; PH ROZTWORU 0,3%\*: 11,5. GĘSTOŚĆ (KONCENTRAT) W +200C : 1,13G/ML. LEPKOŚĆ (KONCENTRAT): 3,84mPa\*s. STOSOWANIE W KAŻDYM RODZAJU WODY (WODA Z** **KRANU LUB UZDATNIONA)** OPAK. - KANISTER 5L.  **\*POMIAR WARTOŚCI PH W WARUNKACH EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU PHMETRU Z KOMPENSACJĄ TEMPERATURY** | KANISTER | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | PŁYNNY PREPARAT DO MYCIA I PŁUKANIA O ODCZYNIE KWAŚNYM SEKUM ATIC FKS LUB RÓWNOWAŻNY | PŁYNNY PREPARAT DO MYCIA I PŁUKANIA O ODCZYNIE KWAŚNYM SEKUM ATIC FKS LUB RÓWNOWAŻNY, DO STOSOWANIA W AUTOMATYCZNYCH MYJNIACH BASENÓW I KACZEK SZPITALNYCH ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH, PREPARAT PRZEZNACZONY DO MYCIA I PŁUKANIA TERMOSTATYCZNYCH - 93ST.C- KACZEK I BASENÓW SZPITALNYCH W AUTOMATYCZNYCH URZĄDZENIACH MYJĄCYCH. ŚRODEK ZAPEWNIAJĄCY SCHNIECIE MYTYCH PRZEDMIOTÓW BEZ POWSTAWANIA PLAM, CHRONIĄCY TAKŻE MASZYNĘ PRZED OSADZENIEM SIĘ KAMIENIA. PREPARAT ODPOWIEDNI DO WSZYSTKICH TWARDOŚCI WODY, **WYSOKA ZDOLNOŚĆ ROZPUSZCZANIA SOLI WAPNIA, PH KONCENTRATU W +200C 1,5. PH. ROZTWORU 0,05%\*: 3,6; PH ROZTWORU 0,5%\*: 2,9. GĘSTOŚĆ (KONCENTRAT) W W +200C : 1,054G/ML. LEPKOŚĆ (KONCENTRAT): 2,76mPa\*s.** OPAK. – KANISTER 4,5L- 5L **\*POMIAR WARTOŚCI PH W WARUNKACH EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU PHMETRU Z KOMPENSACJĄ TEMPERATURY** | KANISTER | 14 |  |  |  |  |  |
| 3. | ŚRODEK NABŁYSZCZAJĄCY Z ODKAMIENIACZEM DOYEN SK22E LUB RÓWNOWAŻNY, | ŚRODEK NABŁYSZCZAJĄCY Z ODKAMIENIACZEM DOYEN SK22E LUB RÓWNOWAŻNY, PRZEZNACZONY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NACZYŃ SZPITALNYCH- SPRZĘTU SANITARNEGO TYPU BASENY I KACZKI, MISKI ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ JAK I TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DO STOSOWANIA W MYJN IACH DEZYNFEKTORACH, **ZAPOBIEGAJĄCY OSADZANIU SIĘ KAMIENIA W GENERATORACH PARY, NA NACZYNIACHM DYSZACH MYJĄCYCH, W KOMORZE MYJĄCEJ I ORUROWANIU, ZAPEWNIAJĄCY SCHNIĘCIE MYTYCH PRZEDMIOTÓW BEZ PLAM I OSADÓW, SKUTECZNY WE WSZYSTKICH STOPNIACH TWARDOŚCI WODY, ODCZYN PH 2,5, WYSOKA WYDAJNOŚĆ WYTRĄCANIA WĘGLANU WAPNIA NA POZIOMIE 210 G/ML. SKŁAD: 5-15% NIEJONICZNYCH ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH NA BAZIE ALKOKSYLOWANEGO ALKOHOLU TŁUSZCZOWEGO, KWASY DIKARBOKSYLOWE, KWAS CYTRYNOWY, NIE ZAWIERAJĄCY CHLORU, FOSFORANÓW I NTA.** OPAK. - KANISTER 5L | KANISTER | 104 |  |  |  |  |  |
| 4. | ŚRODEK MYJĄCY DOYEN R1OO LUB RÓWNOWAŻNY, | ŚRODEK MYJĄCY DOYEN R1OO LUB RÓWNOWAŻNY, PRZEZNACZONY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI - SPRZĘTU SANITARNEGO TYPU BASENY I KACZKI, MISKI ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ JAK I TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DO STOSOWANIA W MYJNIACH DEZYNFEKTORACH, **GWARANTUJĄCY SKUTECZNE MYCIE Z OPTYMALNĄ OCHRONĄ NACZYŃ SANITARNYCH, SKUTECZNY PRZY WSZYSTKICH TWARDOŚCIACH WODY. ODCZYN PH 11,9, SKŁAD: 5-15% POLYCARBOKSYLANY, <5%NIEJONICZNE TENSYDY, NIE ZAWIERAJĄCY CHLORU, FOSFORANÓW I NTA.** OPAK. – KANISTER 5L | KANISTER | 28 |  |  |  |  |  |
|  | ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW I SERWISANTÓW MYJEK-DEZYNFEKTORÓW – DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO URZĄDZEŃ ZALECANE JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW ORAZ SERII SECUMATIC (SECUMATIC FR, SECUMATIC FKS) ORAZ DOYENSK 22E, DOYENR 1OO, BOWIEM RODZAJ UŻYTEGO ŚRODKA ZALEŻY ZARÓWNO OD PROGRAMU DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ, JAK RÓWNIEŻ OD TERMOSTABILNOŚCI UŻYWANYCH BASENÓW SZPITALNYCH, PONADTO PRZYCZYNIA SIĘ DO BEZAWARYJNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ, TYM SAMYM ZNACZNIE WYDŁUŻAJĄC ICH ŻYWOTNOŚĆ LUB RÓWNOWAŻNE JEŻELI GWARANTUJĄ NA PIŚMIE, TAKIE SAMO DZIAŁANIE I BEZAWARYJNOŚĆ URZĄDZEŃ.  **ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA MYJNI-DEZYNFEKTORÓW (TOPLINE I TOPIC PRODUCENT MEIKO) W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PRZED ZASTOSOWANIEM ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW WYKONANIA BEZPŁATNEGO PŁUKANIA UKŁADU DOZOWANIA W MYJNIACH-DEZYNFEKTORACH ZAMAWIAJĄCEGO.** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM:** |  |  |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ASORTYMENT - DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.