Toruń, dn. 12.09.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.148.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę regulatorów próżni.

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

* + - 1. w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis
			o następującej treści: „15 października 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„16 października 2024 r.”**,
			2. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „16 września 2024 r. do godz. 9:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„17 września 2024 r. do godz. 9:00**”,
			3. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „16 września 2024 r. o godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**17 września 2024 r.
			o godz. 10:00**”.
			4. W Załączniku nr 1 do SWZ wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1 do SWZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **j.m.** | **Ilość/ 48 m-cy** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746 – (jeśli dotyczy)** | **Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie****nr-y katalogowe****jeśli dotyczy\*** | **Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego** |
| **1.** | REGULATOR PRÓŻNI Z POJEMNIKIEM WIELORAZOWEGO UŻYTKU – SZKLANYM, Z POLISULFONU LUB POLIWĘGLANOWYM O POJEMNOŚCI 0,1-0,5L, PRZEZNACZONY DO PODŁĄCZANIA DO PUNKTU POBORU PRÓŻNI ZGODNEGO Z SYSTEMEM TYPU AGA. POJEMNIK PRZEZNACZONY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE W TEMP. 121- 134 STOPNI C. GWARANCJA NA W/W PRODUKTY MIN. 24 MIESIĄCE | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | REGULATOR PRÓŻNI Z POJEMNIKIEM WIELORAZOWEGO UŻYTKU – SZKLANYM, Z POLISULFONU LUB POLIWĘGLANOWYM O POJEMNOŚCI 0,1-0,5L, PRZEZNACZONY DO PODŁĄCZANIA DO PUNKTU POBORU PRÓŻNI ZGODNEGO Z SYSTEMEM TYPU AGA. WTYK DO GNIAZDA TYPU AGA MUSI MIEĆ DŁUGOŚĆ 12 CM. POJEMNIK PRZEZNACZONY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE W TEMP. 121-134 STOPNI C. GWARANCJA NA W/W PRODUKTY MIN. 24 MIESIĄCE | Szt. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | WYMIENNE BUTELKI DO REGULATORÓW PRÓŻNI Z POZYCJI NR 1 I 2 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

*, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:*

Załącznik nr 1 do SWZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **j.m.** | **Ilość/ 48 m-cy** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746 – (jeśli dotyczy)** | **Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie****nr-y katalogowe****jeśli dotyczy\*** | **Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego** |
| **1.** | REGULATOR PRÓŻNI Z POJEMNIKIEM WIELORAZOWEGO UŻYTKU – SZKLANYM, Z POLISULFONU LUB POLIWĘGLANOWYM O POJEMNOŚCI 0,05-0,5L, PRZEZNACZONY DO PODŁĄCZANIA DO PUNKTU POBORU PRÓŻNI ZGODNEGO Z SYSTEMEM TYPU AGA. POJEMNIK PRZEZNACZONY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE W TEMP. 121- 134 STOPNI C. GWARANCJA NA W/W PRODUKTY MIN. 24 MIESIĄCE | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | REGULATOR PRÓŻNI Z POJEMNIKIEM WIELORAZOWEGO UŻYTKU – SZKLANYM, Z POLISULFONU LUB POLIWĘGLANOWYM O POJEMNOŚCI 0,05-0,5L, PRZEZNACZONY DO PODŁĄCZANIA DO PUNKTU POBORU PRÓŻNI ZGODNEGO Z SYSTEMEM TYPU AGA. WTYK DO GNIAZDA TYPU AGA MUSI MIEĆ DŁUGOŚĆ 12 CM. POJEMNIK PRZEZNACZONY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE W TEMP. 121-134 STOPNI C. GWARANCJA NA W/W PRODUKTY MIN. 24 MIESIĄCE | Szt. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | WYMIENNE BUTELKI DO REGULATORÓW PRÓŻNI Z POZYCJI NR 1 I 2O POJEMNOŚCI 0,05-0,5L  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 12.09.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.